Die Diskette hat folgenden Inhalt:

     READ.ME       -    Diese Textdatei

     ACMASK.EXE   -     Bildschirmorientierte Kommunikation 
			zwischen PC und CD3101AC.

     ACPRO.EXE     -    Transparente Kommunikation zwischen PC und CD3101AC.
     ACDEMO.BAT    -    Demo-Programm für ACPRO.EXE und ACDATA.EXE.
     LOADDISC.03   -    Datei für /F Parameter, benutzt in ACDEMO.BAT.
     PLAYTRAC.K    -    Datei für /F Parameter, benutzt in ACDEMO.BAT.

     ACDATA.EXE    -    Formatierte Ausgabe der Start-/Ende-Zeiten aller Tracks,
                        der auf der Abspieleinheit aufliegenden CD.

Programm ACMASK.EXE 

  Aufruf des Programmes:  
	     ACMASK ?
	     ACMASK [/Pn] [/H] [/Inn] [/Bn]
  
  Parameter:
             ?            Ausgabe der Parameterliste.
  
             /Pn          Festlegung des Ausgabe-Ports (1..2).
                          Der Standardwert ist 1 für COM1.
  
             /H           Zweite Baudrate einstellen (19200 B/s)
  
             /Inn         Kommunikation mit Wechsler mit ID-Nr. n (0..15).
                          Standardwert ist 0.
                         
             /B		  Wartezeit nach Fehler in Sekunden (1..9)
		  
  Beschreibung:
    Mit Hilfe dieses Programmes können die im Kapitel 1.8ff der 
    Bedienungsanleitung beschriebenen Aufträge an den CD3101AC übertragen 
    werden. Statusanzeigen werden automatisch durchgeführt (Ausgabe-Modus). 
    Durch betätigen einer beliebigen Taste gelangt man vom Aus- in den Eingabe-
    Modus. Mit den Cursor-Tasten, TAB und SHIFT-TAB können die Eingabefelder 
    erreicht werden. Der Auftrag wird durch F2 an den Wechsler übergeben. Mit 
    ESC kann der Eingabe-Modus verlassen werden. 
  
    Nach einem Fehler wird dieser angezeigt und auf eine Eingabe gewartet, um 
    wieder in den Ausgabe-Modus zu gelangen. Durch Angabe des Parameters /Bn 
    wird der Fehler für n Sekunden angezeigt und dann automatisch in den 
    Ausgabe-Modus geschaltet. 
  
    Mit ALT-F10 wird das Programm beendet und der Wechsler abgeschaltet (falls 
    der Netzwahlschalter auf "Remote" steht). Mit F10 wird das Programm 
    beendet, ohne den Wechsler abzuschalten.

Programm ACPRO.EXE
  
  Aufruf des Programmes:  
	     ACPRO ?
	     ACPRO [/?] [/Pn] [/H] [/Inn] [/Q] [/B] [/Cnn]
		   [/Cnn_data] [/Finpfile] [/Llogfile] [/Rlogfile]
  
  Parameter:
             ?            Ausgabe der Parameterliste.
  
             /?           Liste der interaktiven Kommandos
  
             /Pn          Festlegung des Ausgabe-Ports (1..2).
                          Der Standardwert ist 1 für COM1.
  
             /H           Zweite Baudrate einstellen (19200 B/s)
  
             /Inn         Kommunikation mit Wechsler mit ID-Nr. n (0..15).
                          Standardwert ist 0.
  
             /Q           Display-Ausgabe abschalten.
  
             /B           Programm nach dem Ausführen der Kommandoliste 
			  verlassen (Stapelbetrieb).
  
             /Cnn         Einzelnen Auftrag ohne Daten an Kommandoliste 
			  anhängen. nn ist die zweistellige Auftrags-Nr.
  
             /Cnn_data    Einzelnen Auftrag mit Daten an Kommandoliste 
			  anhängen. nn ist die zweistellige Auftrags-Nr.
		          und data ein beliebiger Daten-String.
  
             /Finpfile    Datei inpfile an Kommandoliste anhängen.
			  In inpfile steht jeder Auftrag in einer separaten 
			  Zeile. Der Aufbau einer Zeile entspricht dem des
			  Parameters /C.
  
             /Llogfile    Die Bildschirmausgabe wird in die Datei logfile
                          umgeleitet.
  
             /Rlogfile    Die Quittung wird in die Datei logfile geschrieben.
  
    Die Reihenfolge der Parameter ist von Bedeutung.

  Interaktive Kommandos:
    ENTER     - Kommandoliste ausführen
    I         - Kommandoliste erzeugen
    L         - ASCII FF  ausgeben (Letztes Kommando wiederholen)
    ?         - ASCII NAK ausgeben (Quittung wiederholen)
    ESC       - Programm beenden

  

Programm ACDATA.EXE
  
  Aufruf des Programmes:   
             ACDATA ?
             ACDATA [/Pn] [/H] [/A] [/Inn] [/Llogfile] 
  
  Parameter:
             ?            Ausgabe der Parameterliste.
  
             /Pn          Festlegung des Ausgabe-Ports  (1..2).
                          Der Standardwert ist 1 für COM1.
		  
             /H           Zweite Baudrate einstellen (19200 B/s)
  
             /A           Vor der Datenausgabe erfolgt eine Erläuterung
                          der Abkürzungen.
  
             /Inn         Daten von Wechsler mit ID-Nr. n (0..15) lesen.
                          Standardwert ist 0.

             /Llogfile    Die Ausgabe wird in die Datei logfile umgeleitet.

Programm ACDEMO.BAT

  Aufruf des Programmes:  ACDEMO nn
  
  Es wird Track Nr. nn auf Disc Nr. 3 gespielt.
  
  Ablauf:
    ACPRO.EXE
        Es wird Disc Nr. 03 aufgelegt,
        der ID Code der CD abgefragt,
        auf Track nn positioniert,
        Autopause aktiviert und 
        mit Pause Off das Abspielen gestartet.
    ACDATA.EXE
	Die Disc-Daten von CD Nr. 03 werden übertragen.

  Die Quittungen aller Aufträge werden in der Datei RETURNCO.DE gesammelt.
  Ein Protokoll des gesamten Ablaufs wird in der Datei SESSION abgelegt.
  Die Disc-Daten werden in der Datei DISCDATA gespeichert.